

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Item # Pos.Nr.*** | ***Part # Artikel-Nr.*** | ***Part # Hämmerli*** | ***Benennung*** | ***Designation*** | ***PG*** |
| 1 | 2743106 | 1 .301.350 | Sicherungssaite | Safety string | F  |
| 2 | 2743110 | 1 301 361 | Abzuggehäuse | Trigger housing | Y1 |
| 3 | 2743088 | 1 301 221 | Abzugstangenfeder | Sear spring | H  |
| 4 | 2743096 | 1 301 291 | Achse | Shaft | C |
| 5 | 2743100 | 1 301 310 | Nietstift | Riveted Bolt | A |
| 6 | 2743128 | 1 301 521 | Gewindebüchse M5x7,5 | Bushing | K |
| 7 | 2743052 | 1 301 061 | Abzughalter | Insert | M  |
| 8 | 2743084 | 1 301 190 | Stollenfederschraube M5x9 | Sear spring screw | I  |
| 15 | 2743086 | 1 301 200 | Flachkopfschraube | Flat headed screw | H  |
| 18 | 2743062 | 1.301.092 | Schlagstange | Hammer strut | X |
| 19 | 2743070  | 1 301 120 | Schlagfeder | Main spring | K  |
| 20 | 2743090  | 1 301 240 | Vierkantmutter M2,5x5 | Nut | H  |
| 21 | 2743130  | 1 301 580 | Abzugzunge | Trigger blade | A1  |
| 22 | 2743092  | 1 301 280 | Zyl. Schraube M2,5x8 | Screw | H  |
| 24 | 2743104 | 1 301 340 | Triggerstop Schraube | Triggerstop screw | K  |
| 25 | 2743124 | 1 301 500 | Zugfeder | Tension spring | H  |
| 26 | 2743142  | 1 301 840 | Sicherungsmutter M3,5 | Lock nut | H  |
| 27 | 2743074  | 1 301 140 | O-Ring | Seal | F  |
| 28 | 2742124 | 1 201 731 | Sicherungssaite | Safety string | F  |
| 29 | 2743082 | 1 033 080 | Druckfeder | Spring | F  |
| 30 | 2743068 | 1.301.111 | Schlagstangenlager | Hammer strut rest | T |
| 31 | 2743046 | 1.301.050 | Abzugstollen | Block | M1 |
| 32 | 2743042 | 1.301.040 | Haltestück | Hammer tab | L1 |
| 35 | 2742106 | 1 309 640 | Druckstück kpl. | Pressure piece | C1 |
| 36 | 2743140 | 1. 309.830 | Sicherungssaite | Safety string | I  |
| 37 | 2743064 | 1.301.100 | Abzugstange | Trigger bar | U |
| 38 | 2743038 | 1.301.031 | Hammer | Hammer  | K1 |
| 39 | 2743116 | 1.301.391 | Schwerspannstift ø3x12 | Special pin | F  |
| 41 | 2744186 | - | Verschluss SP20 .22 kompl. M.B. | Slide SP20 .22 compl. | L2  |
| 42 | 2743544 | 1.312.021 | Zündstift .22l.r. | Firing pin .22 | B1 |
| 43 | 2743548  | 1 312 040 | Druckfeder | Firing pin spring | F  |
| 44 | 2743202  | 1 302 070 | Conex Stift ø 3x10 | Conex pin | F  |
| 45 | 2743546  | 1 312 030 | Auszieher .22l.r. Fertigteil | Extractor .22 | D1  |
| 46 | 2743550  | 1 312 050 | Druckfeder | Spring for extractor | F  |
| 47 | 2743216  | 1 302 220 | Schwerspannstift ø 2x6 | Expansion pin  | F  |
| 48 | 2743204  | 1 302 090 | Conex Stift ø 1,8x10 | Conex pin | F  |
| 80 | 2743570  | 1 316 000 | Magazin kompl. .22 | Magazine compl. .22 | Z  |
| 82 | 2743370 | 1 306 006 | Zylinderstift ø2m6 x 18 | Pin  | I |
| 83 | 2743576 | 1 316 030 | Zubringer | Follower | M |
| 84 | 2743578 | 1 316 040 | Ladeknopf | Magazine button | L |
| 85 | 2743580 | 1 316 051 | Magazinfeder .22 | Magazine spring | K |
| 86 | 2743574 | 1 316 020 | Magazinverlängerung | Magazine extension | L |
| 130 | 2748000 | - | Verschlussgehäuse schwarz MB o. WNr. | Receiver | N2 |
| 131 | 2744096  | 1 340 030 | Schliessfeder weich .22 | Recoil spring .22 | L  |
| 131 | 2744204 | 1 349 040 | Schliessfeder .22 HP | Recoil spring .22 | L  |
| 132 | 2743614  | 1 330 090 | Führungsstange | Recoil spring guide | I  |
| 133 | 2744192  | - | Lauf SP20 .22 MB | Barrel .22 | C2  |
| 134 | 2743750  | 1 333 035 | Laufmantel 90 g | Barrel holder 90 g | R1  |
| 135 | 2744414  | 1 401 780 | Gewindestift M3x10 | Grub screw  | F  |
| 136 | 2609452 | - | Gewindestift M4x5  | Grub screw  | A |
| ***Item # Pos.Nr.*** | ***Part # Artikel-Nr.*** | ***Part # Hämmerli*** | ***Benennung*** | ***Designation*** | ***PG*** |
| 137 | 2743772 | 1 333 160 | Dreieckskorn B4,7/4,4/3,8 mm | Foresight  | Z  |
| 137 | 2743774  | 1 333 170 | Dreieckskorn B4,0/3,6/3,2 mm,H=+1 mm | Foresight  | Z  |
| 137 | 2743776 | 1 333 180 | Dreieckskorn B4,0/3,6/3,2 mm,H=+2 mm | Foresight  | Z  |
| 137 | 2743778 | 1 333 190 | Dreieckskorn B4,7/4,4/3,8 mm,H=+1 mm | Foresight  | Z  |
| 138 | 2770229 | - | Puffer | Buffer | A |
| 139 | 2770211 | - | Puffergehäuse | Buffer housing | P  |
| 142 | 2743616  | 1 330 100 | Zylinderschraube M4x50 | Screw  | F  |
| 143 | 2360748 | - | Zylinderstift ø3m6 x 18 | Pin  | A |
| 144 | 2743886  | 1 334 522 | Griff kompl. rechts L | Hi-Grip compl. right L | Z  |
| 144 | 2743870 | 1 334 512 | Griff kompl. rechts M | Hi-Grip compl. right M | Z  |
| 144 | 2743910 | 1 334 532 | Griff kompl. rechts XL | Hi-Grip compl. right XL | Z  |
| 144 | 2743940 | 1 334 622 | Griff kompl. links L | Hi-Grip compl. left L | Z  |
| 145 | 2743780  | 1 333 200 | Verschlusshalter  | Slide stop | Y  |
| 146 | 2743280  | 1 304 050 | Druckfeder ø2.9x0.3x8 | Spring  | F  |
| 147 | 2743284  | 1 304 071 | Gewindestift M2.5x6 | Grub screw  | F  |
| 149 | 2743628  | 1 330 110 | Zylinderschraube M5x25 (SW3) | Screw  | F  |
| 151 | 2743606 | 1 330 052 | Magazinhalter  | Magazine catch | L |
| 152 | 2743302  | 1 304 260 | Druckfeder 4.4 x 7.1 | Spring  | F  |
| 153 | 2743304  | 1 304 271 | Zyl. Stift ø2p6x18 | Pin | F  |
| 156 | 2731339 | 1 334 52 1 | Handkantenauflage | Hand rest | G1 |
| 157 | 2744794 | 1 417 080 | Anpunktmutter | Spot welding nut | A |
| 158 | 2743922 | 1 334 570 | Zylinderschraube M5x20 | Screw  | A |
| 159 | 2401363 | - | Scheibe ø 5,3 | Disc | C |
| 200 | 2743036 | 1 301 001 | Abzug kompl. | Trigger compl. | Q2  |
| 202 | 2488485 | - | U-Scheibe ø5.3 | Disc | A |
| 220 | 2744030  | 1 339 500 | Laufmantel RRS kompl. | Barrel holder RRS compl. | Z  |
| 222 | 2744032  | 1 339 520 | Zyl.stift ø5h8x30 | Pin  | F  |
| 223 | 2741054  | 1 053 020 | Druckfeder | Spring | F  |
| 224 | 2744034  | 1 339 560 | Zyl. Schraube M4x10, niedr. Kopf | Screw  | F  |
| 240 | 2743968  | 1 335 002 | Visier kompl.  | Rear sight compl. | P2  |
| 241 | 2744750  | 1 412 010 | Visierplatte | Rear sight plate | M1  |
| 242 | 2744762  | 1 412 120 | Kimmentiefenschraube | Screw for depth of rear sight | O  |
| 243 | 2744766  | 1 412 180 | Visierblatt links | Rear sight blade left | O  |
| 244 | 2744768  | 1 412 190 | Visierblatt rechts | Rear sight blade right | O  |
| 245 | 2744432  | 1 405 161 | Visierspindel | Rear sight spindle | W  |
| 246 | 2744764  | 1 412 150 | Seitenstellschraube | Adj. screw for windage | O  |
| 247 | 2743320  | 1 305 050 | Druckfeder | Spring | F  |
| 248 | 2742964  | 1 232 130 | Druckfeder | Spring | F  |
| 249 | 2164396 | - | Stahlkugel ø3 | Steel ball | A |
| 250 | 2742254  | 1 203 100 | Druckfeder | Spring | F  |
| 251 | 2164388 | - | Stahlkugel ø2 | Steel ball | A |
| 252 | 2743974  | 1 335 021 | Visierträger | Rear sight mount | M1  |
| 253 | 2744760  | 1 412 100 | Nockenwelle | Camshaft | O  |
| 254 | 2743978  | 1 335 060 | Höhenstellmutter | Cam | S  |
| 255 | 2249570 | - | Sicherungsscheibe ø2,3 | Disc | A |
| 256 | 2740684  | 1 033 080 | Druckfeder | Spring | F  |
| 257 | 2743980  | 1 335 100 | Zylinderstift ø3h6 x 28 BN 858 | Pin  | F  |
| 258 | 2744756  | 1 412 050 | Senkschr.m. I6rund M3x8 BN4851 | Screw  | F  |
| 300 | 2744018  | 1 339 280 | Zusatzgewicht 50 g | Additional weight  | Z  |
| 301 | 2744034  | 1 339 560 | I6kt. Zyl.schraube M4x10, niedr. Kopf | Screw  | F  |
| ***Item # Pos.Nr.*** | ***Part # Artikel-Nr.*** | ***Part # Hämmerli*** | ***Benennung*** | ***Designation*** | ***PG*** |
|  |  |  |  |  |  |
| 310 | 2744020  | 1 339 300 | Zusatzgewicht 20 g | Additional weight  | Z  |

Legende:

ET Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number

kpl. komplett / assembly

1) Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)